§ 29. Расположение и обозначение разрезов [1988 Вышнепольский И.С. - Техническое черчение с элементами программированного обучения (Учебник для средних и проффессионально-технических училищ.)]

Новости по педагогике
Библиотека по педагогике
Энциклопедия персоналий
Педагогическая энциклопедия
Психологический словарь
Часть целого
Документы
Смешные истории
Афоризмы
Ссылки
О сайте

Пользовательского поиска

## § 29. Расположение и обозначение разрезов

На одном чертеже может быть расположено несколько разрезов, например фронтальный, горизонтальный и профильный (см. рис. 230, а). Фронтальный разрез обычно располагают на месте главного вида, профильный - на месте вида слева, а горизонтальный - на месте вида сверху.

Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом и соответствующие изображения расположены на одном листе в проекционной связи, то допускается горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы не обозначать (рис. 228). В остальных случаях проводят разомкнутую линию, стрелками с буквами указывают направление взгляда, сопровождая разрез надписью по типу А-А, так же, как и для сечений (см. § 26). Например, на рис. 219 секущая плоскость прошла по линии, ... (являющейся, не являющейся - вместо точек вставить пропущенное слово) осью симметрии детали. Поэтому линия сечения отмечена штрихами ... (сплошной толстой основной, разомкнутой, штриховой - вместо точек вставить пропущенное слово) линии, направление взгляда показано стрелками с буквами, а над разрезом дана надпись: А-А.

Рис. 228. Случай, когда разрез не обозначают

Наклонный разрез, а также вертикальный, если секущая плоскость не параллельна фронтальной или профильной плоскости проекций, строят и располагают в соответствии с направлением, указанным стрелками (рис. 229, разрез А -А). Допускается располагать такие разрезы на любом месте чертежа, а также с поворотом, при этом к надписи должно быть добавлено слово "повернуто" (рис. 229, разрез Б-Б).

На рис. 229 ... (вертикальный, горизонтальный, наклонный - вместо точек вставить пропущенное слово) разрез расположен в соответствии с направлением, указанным стрелками.

Разрез Б-Б по расположению ... (соответствует, не соответствует - вместо точек вставить пропущенное слово) направлению, указанному стрелками; он повернут. Поэтому после букв Б-Б написано слово "повернуто".

Рис. 229. Расположение разрезов

###### Ответьте на вопросы

1. Допускается ли располагать фронтальный, горизонтальный и профильный разрезы на месте главного вида, вида сверху и вида слева соответственно?

2. В каких случаях горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы не обозначают?

3. Можно ли не обозначать наклонный разрез?

4. В каких случаях обозначают фронтальные, горизонтальные и профильные разрезы?

### Задания к § 29

##### Упражнение 114

Разрезы на рис. 230, а - д не обозначены. Наложите на рис. 230 прозрачную бумагу и обозначьте на ней разрезы в тех случаях, где это требуется. Что изображено штрихпунктирной линией на фронтальном разрезе (рис. 230, д)?

Рис. 230. Задание на обозначение разрезов

##### Упражнение 115

Выполните разрезы по секущим плоскостям, которые отмечены разомкнутой линией (рис. 231), и обозначьте их.

Рис. 231. Задание на выполнение и обозначение разрезов