§ 3. Формат, рамка и основная надпись чертежа [1988 Вышнепольский И.С. - Техническое черчение с элементами программированного обучения (Учебник для средних и проффессионально-технических училищ.)]

| Тканевые или пвх натяжные потолки: натяжные тканевые потолки.

Новости по педагогике
Библиотека по педагогике
Энциклопедия персоналий
Педагогическая энциклопедия
Психологический словарь
Часть целого
Документы
Смешные истории
Афоризмы
Ссылки
О сайте

Пользовательского поиска

## § 3. Формат, рамка и основная надпись чертежа

Чертежи выполняют на листах строго определенных размеров, установленных ГОСТ 2.301-68 (СТ СЭВ 1181-78). Это облегчает их хранение.

Формат чертежа обозначается буквой и цифрой, например A3, А4.

Форматы листов определяются размерами внешней рамки (рис. 16). Обрамляющая линия (рамка формата) наносится на расстоянии 5 мм от внешней рамки (линии обрезки копии) в направлении поля чертежа для форматов A3 и А4 и на расстоянии от 5 до 10 мм для остальных форматов. Толщина обрамляющей линии не менее 0,7 мм.

Рис. 16. Пример расположения формата А4 и основной надписи на нем (для учебных чертежей)

Наименьшим является формат А4; его размер 210 х 297 мм. Чаще всего Вы будете пользоваться форматом А4.

При необходимости допускается применять формат А5 с размерами сторон 148 х 210 мм.

Каждому обозначению соответствует определенный размер основного формата.

Например, формату A3 соответствует размер листа 297 х 420 мм.

В таблице приведены обозначения и размеры основных форматов.

Из приведенных размеров форматов следует, что меньший формат можно получить делением большего пополам параллельно меньшей стороне. Кроме основных допускается применение дополнительных форматов. Они получаются увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам.

Учебные чертежи выполняются на форматах, соответствующих размерам по ГОСТ 2.301-68.

Рамка. Каждый чертеж имеет рамку, которая ограничивает поле чертежа. Рамку проводят сплошными толстыми основными линиями: с трех сторон на расстоянии 5 мм от края листа, а слева - на расстоянии 20 мм; широкую полосу оставляют для подшивки чертежей.

Основная надпись. В правом нижнем углу чертежа помещают основную надпись, в которой содержится ряд сведений об изображенной на чертеже детали.

Согласно стандарту основную надпись располагают вдоль длинной или короткой стороны листа, кроме формата А4, где надпись помещают вдоль короткой стороны (см. рис. 16). На учебных чертежах в целях экономии бумаги основную надпись можно располагать и вдоль длинной стороны листа формата А4.

На рис. 17 показана форма и дан пример заполнения основной надписи для производственных чертежей.

Рис. 17. Форма и пример заполнения основной надписи

Внимательно прочтите основную надпись и запишите в тетради:

а) наименование изделия;

б) из какого материала сделана деталь;

в) массу изделия (ее указывают в килограммах) ;

г) масштаб чертежа;

д) фамилия лиц, разработавших, проверивших и утвердивших чертеж;

е) дату утверждения.

Эти сведения даны в графах, помеченных на рис. 17 соответственно цифрами 7, 3, 5, 6, 10-13.

В графе 2 указывают обозначение (номер) чертежа. Это же обозначение, повернутое на 180°, помещают в левом верхнем углу чертежа, что облегчает отыскание чертежей, не подшитых в альбом, а хранящихся россыпью.

В графе 4 проставляют литеру чертежа. Чертежам для единичного производства присваивают литеру И, установочной серии - А, серийного или массового производства - Б.

В графе 7 записывают порядковый номер листа. Если чертеж состоит из одного листа, то графу 7 не заполняют.

В графе 8 проставляют общее количество листов документа.

В графе 9 проставляют наименование или различительный индекс предприятия, выпустившего чертеж.

Графы 14-18 являются таблицей изменений. Изменения (исправления) на чертеже разрешается вносить лишь предприятию - держателю подлинника чертежа в соответствии с установленными ГОСТ 2.503-74 (СТ СЭВ 1631-79) правилами. При этом в графе 14 проставляют литеру изменения (буквы а, б, вит. д.), которая повторяется около внесенного изменения. Заполняются также графы 15-18. Заметьте, что если изменение так не оформлено, то чертежом пользоваться нельзя.

Для чертежей, выполняемых в качестве учебного задания, разрешается помещать упрощенную основную надпись, размеры и пример заполнения которой приведены на рис. 18, а и б.

Рис. 18. Упрощенная основная надпись для ученических чертежей: а - форма надписи; б - пример заполнения надписи

Буквы и цифры в основной надписи, как и на всем чертеже, обычно выполняют чертежным шрифтом, который для справки приведен в прил. I и II.

###### Ответьте на вопросы?

1. Какие размеры имеет лист формата, A4?

2. Сколько форматов A4 содержится в формате A3? В формате А2?

3. На каком расстоянии от краев листа проводят рамку?

4. Где на чертеже располагают основную надпись?

5. Какие сведения указывают в основной надписи на ученических чертежах?

6. В чем заключается отличие в проведении центровых линий для окружностей диаметром до 12 мм и более 12 мм?

### Задания к § 3

##### Упражнение 11

Перепишите в тетрадь приведенные ниже размеры форматов. Справа проставьте обозначения этих форматов.

210 х 297 -

297 х 420 -

594 х 841 -

##### Упражнение 12

Перечертите в тетрадь форму и размеры упрощенной основной надписи для ученических чертежей (рис. 18, а).

##### Упражнение 13

На лист формата А4 нанесите рамку и разграфите основную надпись, расположив ее вдоль короткой стороны (по рис. 16).

##### Упражнение 14

Выполните на листе чертежной бумаги формата А4 упражнение по образцу, приведенному на рис. 19, а или б. Наименование работы "Линии чертежа". Размеры наносить не надо.

Рис. 19. 'Линии чертежа'

##### Упражнение 15

В рабочей тетради начертите от руки рамку для формата А4 и основную надпись. На образовавшемся поле чертежа также от руки аккуратно начертите по пять сплошных основных, штриховых, штрихпунктирных тонких и сплошных тонких линий. Обязательно соблюдайте правила их начертания.

##### Упражнение 16

На рис. 20 приведена основная надпись производственного чертежа. Запишите в тетради: а) наименование изделия; б) материал, из которого надо сделать деталь; в) обозначение чертежа; г) массу детали; д) масштаб; е) литеру, присвоенную чертежу; ж) литеру изменения и номер документа.

Рис. 20. Пример надписи производственного чертежа