§ 6. Обозначение шероховатости поверхностей [1988 Вышнепольский И.С. - Техническое черчение с элементами программированного обучения (Учебник для средних и проффессионально-технических училищ.)]

| Монтаж отопления, котельных - отопление загородного дома.

Новости по педагогике
Библиотека по педагогике
Энциклопедия персоналий
Педагогическая энциклопедия
Психологический словарь
Часть целого
Документы
Смешные истории
Афоризмы
Ссылки
О сайте

Пользовательского поиска

## § 6. Обозначение шероховатости поверхностей

Рассмотрите рис. 41. Что означают имеющиеся на нем обозначения

Рис. 41. Пример обозначения шероховатости поверхностей

Так указывают на чертежах шероховатость поверхностей.

Что такое шероховатость поверхности?

На любой поверхности заметны неровности, полученные в результате обработки.

Совокупность неровностей называется шероховатостью поверхности.

Для оценки шероховатости пользуются различными показателями. Остановимся на двух основных: Ra и Rz, указывающих высотные параметры шероховатости по ГОСТ 2789 - 73 (СТ СЭВ 638-77); Ra - среднее арифметическое отклонение профиля поверхности; Rz - высота неровностей профиля по десяти точкам.

Классификацию шероховатости поверхности производят по числовым значениям параметров Ra и Rz при нормированных базовых длинах в соответствии с табл. 2.

Правила нанесения обозначения шероховатости поверхностей на чертежах установлены ГОСТ 2.309-73 (СТ СЭВ 1632-79).

Структура обозначения шероховатости поверхности показана на рис. 42. Когда в обозначении указывают лишь значения параметра шероховатости (Ra или Rz), полку знака не вводят.

Рис. 42. Структура обозначения шероховатости поверхности
2. Шероховатость поверхностей

Для обозначения шероховатости поверхностей применяют знаки, приведенные на рис. 43.

Для обозначения шероховатости поверхности, вид обработки которой не устанавливается, применяют знак (рис. 43, а).

Для обозначения поверхности, которая должна быть образована удалением слоя материала, применяют знак (рис. 43, б).

Для обозначения поверхности, которая должна быть образована без удаления слоя материала или сохранена в состоянии поставки, применяют знак (рис. 43, в).

Высота h знаков должна быть приблизительно равна высоте цифр размерных чисел. Высота Н берется в 1,5 - 3 раза больше h (см. рис. 43, а). Толщина линий знаков должна быть примерно равна половине толщины основной линии.

Рис. 43. Форма и размеры знаков обозначения шероховатости поверхностей

Значение параметра шероховатости Ra или Rz проставляют над знаком; для параметра Ra - без символа, например, 25; для параметра Rz - после символа (после буквенного обозначения), например, Rz 50.

Если базовая длина соответствует значению параметра по ГОСТ 2789 - 73, то в обозначении шероховатости ее не указывают.

Способ обработки поверхности указывают только в тех случаях, когда он является единственным способом, применимым для получения требуемой шероховатости (рис. 44).

Рис. 44. Пример обозначения шероховатости при единственном способе обработки

Знаки обозначения шероховатости должны острием касаться обрабатываемой поверхности и быть направлены к ней со стороны обработки (рис. 45).

Чтобы не ошибиться в обозначении шероховатости при различном расположении поверхностей, можно руководствоваться правилами для нанесения размерных чисел, данными в § 5 (см. рис. 23). При указании шероховатости поверхности, изображенной на чертеже вертикальной линией, обозначение читают справа (рис. 45, а). Если линия наклонна, то обозначение наносят так, чтобы оно оказалось в нормальном для чтения положении, когда линия "упадет" в горизонтальное положение (рис. 45, б). Примеры расположения знаков даны для справок на рис. 45, в.

Рис. 45. Обозначение шероховатости при различном расположении поверхностей

Если все поверхности детали имеют одинаковую шероховатость, то обозначение выносят в правый верхний угол чертежа (рис. 46), располагая его на расстоянии 5-10 мм от рамки.

Рис. 46. Обозначение шероховатости, когда все поверхности должны иметь одинаковую шероховатость

Если одинаковой должна быть шероховатость части поверхностей, то в правом верхнем углу чертежа помещают обозначение этой шероховатости и рядом знак , взятый в скобки (рис. 47). Это означает, что все поверхности, на которых на изображениях не нанесены обозначения шероховатости или знак , должны иметь шероховатость, указанную перед скобкой.

Размеры знака, взятого в скобки, должны быть одинаковыми с размерами знаков, нанесенных на изображениях. Размеры и толщину линий знака перед скобкой берут примерно в 1,5 раза больше (см. рис. 47).

Рис. 47. Обозначение шероховатости, когда часть поверхности должна иметь одинаковую шероховатость

Если часть поверхностей сохраняется в состоянии поставки, то в правом верхнем углу чертежа перед обозначением помещают знак (рис. 48).

Рис. 48. Пример обозначения шероховатости поверхностей, когда все поверхности, кроме указанных, остаются в состоянии поставки

Обозначение шероховатости поверхности на изображении детали располагают на линиях контура, выносных линиях (по возможности ближе к размерной линии) или на полках (см. рис. 47). Шероховатость поверхностей повторяющихся элементов деталей (отверстий, пазов и т. п.) наносят на чертеже один раз (см. рис. 47).

Шероховатость поверхностей, характеризуемая параметрами от Rz 40 до Rz 320, получают черновым точением, опиливанием драчевым напильником (№ 1 и 0) и т. п. Шероховатость поверхностей, которая соответствует параметрам от Rz 10 до Rz 40 и от Ra 1,25 до Ra 2,5, образуется в результате чистового точения, опиливания личным напильником (№ 2) и т. п. Шероховатость поверхностей, характеризуемая параметрами от Ra 1,25 до Ra 0,16, достигают шлифованием и полированием. Более высокие значения параметров шероховатости получают хонингованием и другими способами.

###### Ответьте на вопросы?

1. Что означает обозначение проставленное у изображения поверхности детали?

2. Как нужно понимать знак , проставляемый на чертеже ?

3. В каких случаях на чертеже наносят знак ?

4. В каком случае обозначение шероховатости выносят в правый верхний угол чертежа?

5. Как следует понимать надпись в правом верхнем углу чертежа?

6. Каковы размеры и толщина обводки знаков, обозначающих шероховатость поверхностей?

7. Как по отношению к обозначаемой поверхности располагают знаки , , ?

8. Какими правилами можно воспользоваться для проверки правильности расположения обозначения шероховатости при различном положении линий, изображающих обозначаемые поверхности?

### Задания к § 6

##### Упражнение 28

Письменно ответьте на следующие вопросы к рис. 49 (вопросы не переписывайте):

1. Как называется деталь?

2. Из какого материала ее надо изготовить?

3. В каком масштабе выполнен чертеж?

4. Какие виды даны на чертеже?

5. Почему окружности диаметром 18 мм проведены на главном виде штриховыми линиями?

6. Какова шероховатость передней и задней поверхностей, расстояние между которыми 15 мм?

7. Какова шероховатость поверхности, отмеченной буквой в зеленом четырехугольнике?

8. С какой шероховатостью следует обработать отверстия ∅ 10? ∅ 18?

9. Какова шероховатость поверхностей, расстояние между которыми 134 мм?

##### Упражнение 29

Перечертите в тетрадь рис. 41 и 50, а. Дайте к этим рисункам подписи, в которых изложите основные положения § 6. В начале работы напишите заголовок "Обозначение шероховатости поверхностей". В результате Вы получите конспект § 6.

Рис. 49. Задания для упражнений

##### Упражнение 30

На рис. 50, а шероховатость поверхностей нанесена правильно. На рис. 50, б из девяти случаев нанесения знаков шероховатости пять даны с ошибками. Запишите в тетради, в чем заключаются эти ошибки и как сделать правильно?

Пример записи: обозначение нанесено с обратной стороны. Этот знак надо повернуть на 180°.

Рис. 50. Задания для упражнений

##### Упражнение 31

Перечертите в тетрадь рис. 51, нанесите размеры и обозначьте шероховатость поверхностей. Размеры определите обмериванием изображения. Шероховатость поверхностей следующая: на рис. 51, а - наклонные поверхности Ra0,4, горизонтальные - Ra0,8, остальные Ra1,6 на рис. 51, б; - наклонные поверхности Ra25, горизонтальная - Ra50, передняя и задняя поверхности обработке не подлежат; на рис. 51, в - наружные цилиндрические поверхности Rа12,5, поверхность отверстия Ra3,2, остальные (в том числе поверхность канавки) Ra25.

Рис. 51. Задания для упражнений

#### Ответы к упражнениям главы I

К упражнению 1

A. Цифрой 1 обозначен главный вид, цифрой 2 - вид слева; цифрой 3 - вид сверху.

Б. Чертеж, соответствующий наглядному изображению, помечен цифрой 2 в кружке.

B. Направление В соответствует главному виду, направление А - виду слева, направление Б - виду сверху.

К упражнению 2

А. Цифрой 1 обозначен главный вид, цифрой 2 - вид слева, цифрой 3 - вид сверху.

Б. Чертеж, соответствующий наглядному изображению, помечен цифрой 3 в кружке.

В. Направление Б соответствует главному виду, направление В - виду слева, направление А - сверху.

К упражнению 3

Рисунку А соответствует чертеж 2, рисунку Б - чертеж 6, рисунку В - чертеж 5, рисунку Г - чертеж 5, рисунку Д - чертеж 4, рисунку Е - чертеж 7. (На остальную часть задания ответы не даны)

К упражнению 4
К упражнению 20

Рис. 34. Правильный чертеж приведен на рис. 34, а. На рис. 34, 6 меньшие размеры нанесены дальше от изображений, чем большие, поэтому размерные линии пересекаются с выносными. На рис. 34, в осевые и основные линии используются в качестве размерных, что недопустимо. На рис. 34, г две размерные линии являются продолжением основных. Допущено пересечение размерной и выносной линии.

Рис. 35. Правильно размерные линии вынесены на рис. 35, б. На рис. 35, а большинство размерных линий расположены внутри изображения, хотя можно было разместить их вне контура изображения, как на рис. 35, б.

К упражнению 7

Рис. 11. Пример 1: расстояния между штрихами велики; они должны составлять 1-2 мм. Пример 2: длина штрихов различна. Примеры 3 и 4: длина штрихов различна и расстояния между ними не одинаковы.

Рис. 12. Пример 1: расстояния между штрихами велики; они должны составлять 3-5 мм. Пример 2: расстояния между штрихами не одинаковы. Пример 3: различна длина штрихов. Расстояния между ними не одинаковы. Пример 4: не выдержана длина штрихов, она не одинакова.

К упражнению 8

Пример 1: штриховые линии должны начинаться со штрихов, а осевая линия должна выходить за контур изображения: Пример 2: штрихи на углах должны встречаться. Пример 3: штрихи штриховых и штрихпунктирных линий должны пересекаться между собой и с основными линиями.

К упражнению 9

Пример 1: центровые линии должны пересекаться в центре. Пример 2: центровые линии не выходят за пределы окружности. Пример 3: отсутствуют центровые линии. Пример 4: центровые линии выходят за пределы окружности более чем на 5 мм.

К упражнению 10

Правильно подготовлены к работе инструменты, изображенные под номерами 3, 5, 6, 7, 9; под номером 5 показана заточка грифеля "лопаточкой" для проведения сплошных основных линий, а под номером 6 - заточка грифеля для проведения тонких линий.

К упражнению 21

Правильно записаны размерные числа на рис. 36, г. На рис. 36, а около размерных чисел указаны единицы измерения - миллиметры. Линейные размеры наносят в миллиметрах без указания единиц измерения. На рис. 36, б размерные числа проставлены не у середины размерных линий, а сбоку. На рис. 36, в все числа расположены под размерными линиями, а не над ними.

К упражнению 22

Правильно нанесены размерные числа на рис. 37, в. На рис. 37, а числа 65, 18 и 19 перевернуты. На рис. 37, б числа 18 и 19 расположены не над линией, а под ней. Числа 20 и 25 нанесены так, что справа они не читаются; правильное расположение см. на рис. 37, е. На рис. 37, г числа 65, 18, 19 и 25 не перпендикулярны к размерным линиям.

К упражнению 23

Обозначения диаметра и квадрата правильно нанесены на рис. 38, е. На рис. 38, а перед размерными числами пропущены знаки квадрата и диаметра. На рис. 38,6 вместо размера ∅30 записано R15. Так делать нельзя. Нет знака квадрата. На рис. 38, г вместо ∅30 записано R30, что является ошибкой. В нанесении размера квадрата ошибки нет.

К упражнению 24

Правильно выполнен рис. 39, а.

На рис. 39, б размер ∅10 повторен четыре раза. Рациональнее записать: 4 отв. ∅ 10 (см. рис. 39, а). Вместо буквы s перед цифрой 3 написано "Толщ.". На рис. 39, в перед числом 10 не нанесена запись "4 отв." и знак ∅ , а перед числом 15 нет буквы R. Пропущена буква s, поясняющая, что цифра 3 указывает толщину. На рис. 39, г четыре раза повторен размер R15 (достаточно одного размера R15). Размеры, координирующие положение отверстий, даны между их краями, а не между центрами.

К упражнению 25

Рис. 40, а. Без ошибок сделаны примеры 1,3,6, 7. В примерах 2 и 4 величины предельных отклонений +0,1 и -0,2 следовало писать размером шрифта меньшим, чем цифры 31 и 33, и расположить соответственно наверху и внизу. В примере 5 цифру 0,3 следовало написать один раз и такой же величины, как цифра 32. В примерах 8 и 9 предельное отклонение 0,1 с минусом надо писать внизу, а 0,2 с плюсом наверху.

К упражнению 28

Ответы на вопросы.

1. Деталь называется "Планка".

2. Деталь изготовляется из стали марки 45 ГОСТ 1050-74.

3. Масштаб чертежа 1 : 2.

4. На чертеже даны главный вид, вид сверху и вид слева.

5. Окружности диаметром 18 мм проведены на главном виде штриховыми линиями, потому что они находятся на обратной стороне детали и невидимы.

6. Передняя и задняя поверхности детали, расстояние между которыми 15 мм, должны иметь шероховатость Ra1,6.

7. Поверхность, отмеченная буквой а в зеленом квадрате, должна иметь шероховатость Rа3,2.

8. Отверстия диаметром 10 мм должны иметь шероховатость RаЗ,2, а диаметром 18 мм - Rа 12,5.

9. Боковые поверхности, расстояние между которыми равно 134 мм, должны иметь шероховатость Ra12,5.

К упражнению 30

Обозначения и нанесены с обратной стороны. Эти знаки нужно повернуть на 180o. Обозначение нанесено 2 раза на одной поверхности. Поскольку здесь цилиндрическая поверхность одна и та же, то нужен лишь один знак. Расположенное в правом верхнем углу чертежа обозначение означает, что все поверхности должны иметь одинаковую шероховатость. Однако шероховатость части поверхностей указана на изображении. Поэтому в правом верхнем углу чертежа следует записать