§ 32. Особые случаи разрезов [1988 Вышнепольский И.С. - Техническое черчение с элементами программированного обучения (Учебник для средних и проффессионально-технических училищ.)]

Новости по педагогике
Библиотека по педагогике
Энциклопедия персоналий
Педагогическая энциклопедия
Психологический словарь
Часть целого
Документы
Смешные истории
Афоризмы
Ссылки
О сайте

Пользовательского поиска

## § 32. Особые случаи разрезов

При выполнении разрезов некоторых деталей необходимо соблюдать особые правила, которые приведены ниже.

1. Если секущая плоскость направлена вдоль тонкой стенки типа ребра жесткости, то стенку не заштриховывают и отделяют сплошной толстой - основной линией.

На рис. 248 изображена с с ребрами жесткости. Дан фронтальный разрез. Секущая плоскость прошла вдоль ребер, поэтому на разрезе (рис. 248, а) они не заштрихованы, хотя и рассечены секущей плоскостью. Если же заштриховать тонкие ребра, как это сделано на рис. 248, б с надписью неправильно, то деталь будет казаться сплошной, массивной, а радиус скругления не выявится.

Если секущая плоскость направлена поперек ребер, то их изображают по общим правилам, т. е. заштриховывают.

Рис. 248. Построение разреза вдоль тонкого ребра

2. При изображении в разрезе деталей со спицами (колес, шкивов, маховиков) руководствуются тем же правилом, что и для тонких стенок; спицы не заштриховывают, когда секущая плоскость направлена вдоль их длины (рис. 249, а и б). При этом предполагают, что секущая плоскость проходит через спицу даже в том случае, когда спица расположена под углом к линии сечения. Поэтому спица, расположенная на рис. 249, б под углом к профильной плоскости, изображена на ней в натуральную величину.

На рис. 249, а справа дано изображение с надписью неправильно. Ошибка заключается в том, что хотя секущая плоскость направлена вдоль спиц, но они заштрихованы. Судя по этому изображению, шкив воспринимается как массивная деталь, а спицы - как диск; контуры обода и ступицы не выявляются. На изображении слева с надписью правильно они ясно видны.

На изображении с надписью неправильно (рис. 249, б) ошибки в том, что спица заштрихована, а одна из них спроецирована искаженной по длине. Спицу нужно было вычертить так, как это сделано на изображении с надписью правильно, т. е. во всю длину.

Поперечную форму спиц обычно показывают с помощью наложенного сечения (рис. 249, а и б).

Рис. 249. Разрез шкива со спицами

###### Ответьте на вопросы

1. В чем особенность изображения в разрезе деталей с тонкими ребрами?

2. В чем особенность изображения е разрезе спиц различных колес?

3. Какие элементы деталей, попавшие в секущую плоскость, заштриховывают ?

### Задания к § 32

##### Упражнение 127

Составьте конспект § 31 и 32. Укажите, когда применяют местный разрез и как его оформляют. Запишите, в каких случаях не заштриховывают тонкие ребра и спицы. Дайте соответствующие заголовки.

##### Упражнение 128

На рис. 250, а выполните профильный разрез и разрез А -А, но штриховка не нанесена. Запишите в тетради, какие части изображения, помеченные цифрами, при выполнении разреза следует заштриховывать, а какие нет. При правильном ответе к примеру на рис. 250, а сумма чисел, указывающих заштрихованные участки, составит 35, а сумма чисел, обозначающих незаштрихованные участки,-85.

Рис. 250. Задания на выявление частей изображения, подлежащих штриховке

То же сделайте в примере на рис, 250, б, где выполнен фронтальный разрез, но штриховка также не нанесена.

##### Упражнение 129

На рис. 251 выполнен разрез, но штриховка не нанесена. Запишите в тетради, какие части изображения, помеченные цифрами, при выполнении разреза не следует заштриховывать. При правильном ответе сумма цифр, указывающих незаш-трихованные участки, составит 26.

Рис. 251. Задание на выявление частей изо-бражения, которые не штрихуют

##### Упражнение 130

Перечертите чертеж на рис. 252. Выполните фронтальный разрез. Покажите отверстие диаметром 20 мм при помощи местного разреза. Добавьте вид слева. Нанесите размеры и укажите шероховатость поверхностей. (Все отверстия и паз шириной 30 мм имеют шероховатость Rz40. Остальные поверхности обработке не подлежат).

Рис. 252. Задание на выполнение разреза через тонкое ребро и местного разреза