§ 11. Пример практического применения геометрических построений построений [1988 Вышнепольский И.С. - Техническое черчение с элементами программированного обучения (Учебник для средних и проффессионально-технических училищ.)]

Новости по педагогике
Библиотека по педагогике
Энциклопедия персоналий
Педагогическая энциклопедия
Психологический словарь
Часть целого
Документы
Смешные истории
Афоризмы
Ссылки
О сайте

Пользовательского поиска

## § 11. Пример практического применения геометрических построений построений

Вы получили задание: выполнить чертеж ключа, представленного на рис. 76. Как это сделать?

Прежде чем начинать чертить, проводят анализ графического состава изображения, чтобы установить, какие геометрические построения необходимо применить. На рис. 76 показаны эти построения.

Рис. 76. Анализ контура изображения ключа

Чтобы вычертить ключ, нужно провести взаимно перпендикулярные прямые, описать окружности, построить шестиугольники, выполнить сопряжения дуг и прямых дугами заданного радиуса.

Какова последовательность этой работы?

Вначале проводят те линии, положение которых определено заданными размерами и не требует дополнительных построений (рис. 77, а), т. е. проводят осевые и центровые линии, описывают по заданным размерам четыре окружности, соединяют меньшие по диаметру окружности прямыми линиями. Это будет первый этап работы. Дальнейшая работа по выполнению чертежа требует применения геометрических построений. В данном случае нужно построить шестиугольники (см. рис. 59) и выполнить сопряжения дуг с прямыми (рис. 77, б). Это будет второй этап работы.

Рис. 77. Последовательность построения чертежа, содержащего сопряжения

###### Ответьте на вопросы

1. Для чего проводят анализ графического состава изображения?

2. В какой последовательности выполняют чертеж:, требующий применения геометрических построений? Что выполняют сначала?

### Задания к главе II

##### Упражнение 36

Выполните в масштабе 1 : 1 чертеж угольника (рис. 78), применив правила построения углов. Нанесите размеры и обозначение шероховатости поверхностей. Заполните основную надпись.

Рис. 78. Задания для упражнений

##### Упражнение 37

Выполните один из чертежей прокладок, приведенных на рис. 79, применив способы деления окружности на равные части. Нанесите размеры. Заполните основную надпись.

Рис. 79. Задания для упражнений

##### Упражнение 38

Выполните чертежи шаблона (рис. 80, а) и прокладки (рис. 80, б), применив правила построения сопряжений. Линии построений не стирайте. Нанесите размеры и обозначение шероховатости поверхностей. Поверхности трапецеидального и цилиндрических отверстий должны иметь шероховатость Ra3,2, а все остальные поверхности Ra1,6. Масштаб 1 : 1. Материал - сталь 45 ГОСТ 1050-74. Заполните основную надпись.

Рис. 80. Задания для упражнений

##### Упражнение 39

По заданию преподавателя выполните чертежи деталей, изображенных на рис. 81, применив правила построения сопряжений. Линии построений не стирайте. Нанесите размеры и обозначение шероховатости поверхностей. Заполните основную надпись.

Рис. 81. Задания для упражнений

#### Ответы к упражнениям главе II

К § 7

Чтобы построить чертеж маховичка, необходимо выполнить следующие геометрические построения (см. рис. 52):

1) провести взаимно перпендикулярные линии;

2) построить квадрат;

3) разделить окружность на пять равных частей;

4) построить сопряжение двух пересекающихся прямых дугой радиусом 8 мм;

5) построить сопряжение дуги и прямой дугой радиуса 8 мм;

6) построить сопряжение двух дуг дугой радиусом 12 мм (нумерация соответствует цифрам на стрелках-указателях рис. 52).

К упражнению 34

Деление окружности на 12 равных частей с помощью циркуля показано на рис. 274, а, а с помощью угольника - на рис. 274, б.

Рис. 274. Ответ к упражнению 34