§ 4. Масштабы [1988 Вышнепольский И.С. - Техническое черчение с элементами программированного обучения (Учебник для средних и проффессионально-технических училищ.)]

Новости по педагогике
Библиотека по педагогике
Энциклопедия персоналий
Педагогическая энциклопедия
Психологический словарь
Часть целого
Документы
Смешные истории
Афоризмы
Ссылки
О сайте

Пользовательского поиска

## § 4. Масштабы

Изделия на чертежах предпочтительно вычерчивать в натуральную величину, т. е. 1 : 1. Если этого сделать нельзя, то применяют масштабы уменьшения или увеличения.

ГОСТ 2.302-68 (СТ СЭВ 1180-78) предусматривает следующие масштабы:

Не предусмотренные стандартом масштабы не применяют.

Масштаб, например 1 : 5, означает, что линейные размеры изображения на чертеже в 5 раз меньше действительных размеров предмета. И, наоборот, масштаб 2 : 1 показывает, что линейные размеры изображения в 2 раза больше действительных размеров предмета.

Масштаб на чертеже записывают так: M1 : 1; M1 : 5; М2 : 1. В графе основной надписи, когда пишут слово "Масштаб", букву М опускают.

Следует помнить, что какой бы масштаб не был, на чертеже проставляют действительные размеры, т. е. размерные числа указывают натуральные размеры предмета, а не уменьшенные или увеличенные.

###### Ответьте на вопросы?

1. Что означает на чертеже запись М5 : 1; M1 : 1; М2 : 1?

2. Если масштаб 1 : 2, то больше или меньше самого предмета будет его изображение на чертеже?

3. Какой будет величина изображения детали по отношению к ее величине, если масштаб 1 : 1? 5 : 1?

4. Какую длину предмета надо указать на чертеже, если длина предмета 1250 мм, а масштаб изображения 1 : 10?

5. Допускается ли применять масштабы, не предусмотренные стандартом?