§ 28. Классификация разрезов [1988 Вышнепольский И.С. - Техническое черчение с элементами программированного обучения (Учебник для средних и проффессионально-технических училищ.)]

Новости по педагогике
Библиотека по педагогике
Энциклопедия персоналий
Педагогическая энциклопедия
Психологический словарь
Часть целого
Документы
Смешные истории
Афоризмы
Ссылки
О сайте

Пользовательского поиска

## § 28. Классификация разрезов

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы подразделяют на простые и сложные.

Простым называют разрез при одной секущей плоскости (см. рис. 209, а и в).

Сложным называют разрез при двух и более секущих плоскостях (о сложном разрезе будет сказано в § 34).

Сформулируйте, в чем различие между простым и сложным разрезом. Свой ответ можно проверить по ответу, данному в конце книги.

Положение секущей плоскости при выполнении разрезов может быть вертикальным (рис. 218, а и б), горизонтальным (рис. 218, в) и наклонным (рис. 218, г). В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций разрезы делятся на вертикальные, горизонтальные и наклонные.

Рис. 218. Возможные положения секущей плоскости при выполнении разреза

Вертикальным называется разрез при секущей плоскости, перпендикулярной к горизонтальной плоскости проекций (см. рис. 209, в и рис. 221).

Горизонтальным называется разрез при секущей плоскости, параллельной плоскости проекций (рис. 219).

Рис. 219. Горизонтальный разрез

Наклонным называется разрез при секущей плоскости, составляющей с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого (рис. 220).

Рис. 220. Наклонный разрез

Вертикальный разрез называется фронтальным, если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций (см. рис. 209, в).

Вертикальный разрез называется профильным, если секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций (рис. 221).

Рис. 221. Профильный разрез

Тип разреза выбирают в зависимости от формы детали, внутреннее устройство которой нужно показать.

Разрезы называются продольными, если секущие плоскости направлены вдоль длины или высоты предмета (см. рис. 209, в), и поперечными, если секущие плоскости направлены перпендикулярно длине или высоте предмета (см. рис. 211).

Местным называется разрез, служащий для выяснения устройства предмета лишь в отдельном ограниченном месте (о местном разрезе будет сказано в § 31).

###### Ответьте на вопросы

1. Какой разрез называют простым?

2. В зависимости от чего разрезы делятся на вертикальные, горизонтальные и наклонные?

3. Какой разрез называют фронтальным?

4. Какой разрез называют профильным?

5. Какой разрез называют горизонтальным?

6. Какой разрез называют наклонным?

7. Какой разрез называют продольным и какой поперечным?

### Задания к § 28

##### Упражнение 107

Составьте конспект § 28, в котором запишите, какие разрезы называют фронтальными, профильными и горизонтальными.

##### Упражнение 108

Определите и запишите в тетради, какие разрезы выполнены на рис. 222, а-в. Пример записи:...- простой горизонтальный разрез.

Рис. 222. Задание на классификацию разрезов

##### Упражнение 109

Запишите в тетради, на каком из двух чертежей (рис. 223, а и б) щШ выполнен продольный разрез.

Рис. 223. Задание для нахождения продольного разреза

##### Упражнение 110

Наложите прозрачную бумагу на рис. 224 и на ней выполните фронтальный разрез.

Рис. 224. Задание для выполнения фронтального разреза

##### Упражнение 111

Наложите прозрачную бумагу на рис. 225 и на ней выполните профильный разрез.

Рис. 225. Задание для выполнения профильного разреза

##### Упражнение 112

Наложите прозрачную бумагу на рис. 226 и на ней выполните горизонтальный разрез.

Рис. 226. Задание для выполнения горизонтального разреза

##### Упражнение 113

Определите и запишите в тетради, какой разрез (фронтальный, горизонтальный или профильный) и на каких чертежах целесообразно выполнить (рис. 227).

Пример записи:...- профильный...- горизонтальный.

Рис. 227. Задание на выбор целесообразного разреза (фронтального, профильного и горизонтального)