§ 31. Местный разрез [1988 Вышнепольский И.С. - Техническое черчение с элементами программированного обучения (Учебник для средних и проффессионально-технических училищ.)]

| Объявления о купле продаже жилья - Продажа садовых участков.

Новости по педагогике
Библиотека по педагогике
Энциклопедия персоналий
Педагогическая энциклопедия
Психологический словарь
Часть целого
Документы
Смешные истории
Афоризмы
Ссылки
О сайте

Пользовательского поиска

## § 31. Местный разрез

Сплошные детали в разрезе не изображают. Чтобы показать в такой детали небольшое углубление или отверстие, применяют местный разрез.

Местным называют разрез, служащий для выявления устройства предмета лишь в отдельном, ограниченном месте (рис. 243).

Рис. 243. Построение местного разреза

Местный разрез выделяют на виде сплошной волнистой линией, проводимой от руки; толщина линии от s/2 до s/3. Линия не должна совпадать с какими-либо другими линиями изображения, как показано на рис. 244, с надписью неправильно, где линия совпала с линией контура.

Рис. 244. Правильное и ошибочное выполнение местного разреза

###### Ответьте на вопросы

1. Какой разрез называют местным?

2. Когда применяют местный разрез?

3. Какой линией ограничивают местный разрез? Допустимо ли совпадение этой линии с другими линиями чертежа?

### Задания к § 31

##### Упражнение 124

Запишите в тетради, на каком из трех чертежей (рис. 245, а-в) целесообразно применен разрез.

Рис. 125. Задание на выбор целесообразного разреза

##### Упражнение 125

Запишите в тетради, в каких случаях местные разрезы выполнены правильно (рис. 246, а и б). В чем недостатки остальных изображений?

Рис. 246. Задание на определение правильно выполненного местного разреза

##### Упражнение 126

Перечертите рис. 247. Выполните местный разрез на участке, ограниченном волнистой линией. Нанесите размеры. В примере на рис. 247, а добавьте сечение, а в примере на рис. 247, в - вид сверху.

Рис. 247. Задание на выполнение местного разреза